|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2  南京特殊教育师范学院询价采购函 | | | | | | | | |
| 采购人发出询价时间： 2023年11月8日 | | | 供应商报价时间： 年 月 日 | | | | |
| 采购人全称（公章） | 南京特殊教育师范学院 | | 供应商全称（公章） |  | | | |
| 采购人详细地址 | 南京市栖霞区神农路1号 | | 供应商详细地址 |  | | | |
| 经办人  陈风琴 | 联系电话  18260098789 |  | 联系人 |  | | | |
| 品牌名称  （项目名称） | 规格、型号  及主要性能  （工程量清单后附） | 交货时间  （工期） | 交货地点 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地 |
| 数字化作业训练平台采购 | 1、该系统包含主设备和辅设备，通过线缆连接通讯，实现训练功能。  ★2、主设备和辅设备的面板可以分别独立切换，面板规格分别为2种，包含大孔径和中孔径。  3、大孔径面板的总孔数27个，内径28(±0.5)mm，中孔径面板的总孔数80个，内径19(±0.5)mm。  4、该系统提供2种插棍，大号插棍3个，中号插棍3个。  ★5、主设备和辅设备通过LED灯珠提供视觉反馈功能，且LED灯珠数量80个。  6、LED灯珠亮度9级可调。  ★7、主设备和辅设备均能提供震动反馈功能。  8、主设备内置独立扬声器，能提供听觉反馈功能。  ★9、该系统包含多种游戏场景，场景数量9个，且包含五个控制类场景：1.寻宝；2.贪吃蛇；3.竖接球；4.横接球；5.协调；四个插板类场景：1.灭灯；2.画图；3.记忆；4.捕蛇；且难度均5级可调。  10、该系统提供定制化训练功能，可支持项目、时间、难度等定制。  11、该系统具备计划管理功能，系统能按设定顺序执行项目。  ★12、该系统能独立使用内置锂电池供电运行，电池容量10000mAh。  ★13、主设备能够自动识别训练面板，且屏幕能显示对应型号的面板。  14、主设备和辅设备均采用Type-c接口进行通讯或供电，支持边充电边使用功能。  配置要求：  主要包括  1.主设备 1台  2.辅设备 1台  3.主设备面板（大号槽孔） 1件  4.主设备面板（中号槽孔） 1件  5.辅设备面板（大号槽孔） 1件  6.辅设备面板（中号槽孔） 1件  7.感应式插棍（大号） 3件  8.感应式插棍（中号） 3件  9.双Type-C通讯数据线 1根  10.充电线 1根  11.充电头 1件  12.产品说明书 1本  13.产品合格证 1张 | 2023年11月24日前 | 南京栖霞区神农路1号南京特师博雅楼1305 | 1 |  |  |  |
| 其他要求: | 按规定时间交货，不可延期 | | 总报价:人民币(大写) 　　 元 | | | | |
| 要求供应商报价截止时间 | | | ￥ | | | | |
| 11月 14日　上午　9时 | | |  | | | | |
| 虚线左方为采购人填写 | | | 虚线右方为供应商填写 | | | | |